**吉林大学第一医院25-YJ-048生殖中心管理系统等保修服务项目**

**产品议价文件**

**采 购 人：吉林大学第一医院**

**采购代理机构：中咨环球（北京）工程咨询有限公司**

## **日 期：2025年03月**

## 目 录

[第一章 议价公告 1](#_Toc14275)

[第二章 技术参数 3](#_Toc19364)

[第三章 文件格式 7](#_Toc22113)

# 吉林大学第一医院25-YJ-048生殖中心管理系统等保修服务项目

# 议价公告

项目概况

吉林大学第一医院25-YJ-048生殖中心管理系统等保修服务项目的潜在供应商应在2025年03月25日16时00分（北京时间）前报名。

## ****一、项目基本情况****

1、项目编号：25-YJ-048

2、项目名称：吉林大学第一医院25-YJ-048生殖中心管理系统等保修服务项目

3、采购方式：议价

4、采购内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务周期** | **预算金额**  **（万元）** |
| 1-1 | 生殖中心管理系统保修 | 1年 | 4.4 |
| 1-2 | 智能液氮锁（含软件）保修 | 1年 | 2.3 |
| 1-3 | 实验室监控系统（含硬件）保修 | 1年 | 2 |
| 2 | 输血管理信息系统维保服务 | 3年 | 5.91 |

注：1.本项目供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价；

2.年采购量不允许超过20万；

3.如有专机专用耗材将转为其他招标方式；

4.简要项目介绍：详见附件；

5.本项目序号1-1至1-3需全部满足，不得拆分参与。

**二、供应商资格要求：**

2.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包；

2.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与磋商；

2.5厂家对代理商的授权（如为二级代理商，需要提供逐级授权）（如有）；

2.6软件产品，需具备软件著作权相关资料(如有）；

2.7本次采购不接受联合体投标。

## ****三、报名方式：****

3.1 发送报名表（见附件1）至邮箱3810081619@qq.com，发送名称为“公司名称+项目编号”

**四、议价时间：**

4.1 时间：2025年04月03日08时30分

4.2 地点：吉林大学第一医院7号楼B2层维修班会议室

1. **文件要求：**

5.1 文件正本1份、副本4份,电子版U盘1份**{**电子文档命名：25-YJ-048（代理商简称）注册证XX页 授权XX页 服务承诺XX页**}，**响应文件加盖公章、签字的正本扫描件PDF版于**2025年03月31日11时30分前**上传至邮箱3810081619@qq.com。

5.2以A4 纸打印，左侧纵向装订，不易拆散和换页，采用胶装装订方式，封面封底加盖公章并由供应商代表签字。**报价单单独递交，不放在标书里。**

注：1.审核资质时若发现供应商未按医院要求提供资质，不允许参加产品议价

2.甲方所购设备的数据端口及设备所产生的业务数据，均归属于甲方的数据资产。乙方应无条件开放数据端口，并有义务全力配合甲方调用数据接口及设备所产生的数据，以确保甲方对数据的自主掌控和使用。

采 购 人：吉林大学第一医院

联 系 人：王老师

联系方式：16722770815

代理机构： 中咨环球（北京）工程咨询有限公司

联 系 人：咸婷婷

联系方式：0431-80543872

# 技术参数

**序号1-1：生殖中心管理系统保修**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目序号 | **招标要求** |
| 服务项目名称及数量 | 生殖中心管理系统保修 1套 |
| 预算 | 44000 |
| 服务项目背景描述★ | 生殖中心管理系统是生殖中心日常运营的核心工具，承载着患者信息管理、诊疗流程记录、数据分析等关键功能。目前，生殖中心的管理系统已运行多年，为了确保系统的稳定运行，保障患者数据安全，提升工作效率，生殖中心决定引入专业的生殖中心管理系统维修保养服务。生殖中心管理系统维修保养服务提供商需根据生殖中心的需求，提供定制化的技术支持方案，服务期限暂定为一年。 |
| 服务用途描述★ | 1.确保系统稳定运行，避免因系统故障导致的业务中断，保障生殖中心的正常运转。  2.提升数据安全与可靠性，帮助排查和解决数据安全隐患，防止数据泄露或损坏；提升系统的数据存储和管理能力，确保数据的完整性和可靠性。  3.优化系统性能与功能，提供个性化技术支持，根据生殖中心的实际需求，对系统进行优化调整。 |
| 服务要求、标准及配套设备要求★（包括服务人数及服务人员资质要求，服务标准、服务达到的效果、是否需要设备及设备用途及数量等） | 1总体: 1.1乙方保证软件产品要符合国家网络安全等级保护2.0三级要求或者配合甲方通过国家网络安全等级保护2.0三级测评工作； 1.2项目验收前及保修期内免费按院内技术要求更改所有需求； 1.3满足医院通过互联互通测评的相关指标并配合评级相关工作； 1.4满足医院通过智慧医院等级评价的相关指标并配合评级相关工作； 1.5登录页面和主页面要显示医院LOGO；数据库接受甲方的审计； 1.6验收后移交接口源代码和数据库表结构文档； 1.7在验收前及保修期内，乙方按甲方提供的技术方案免费对接其它系统，如集成平台，临床数据中心，电子病历，HIS系统，EMPI系统等； 1.8支持接入甲方的CA电子签名相关功能，如身份认证，电子签名等功能； 1.9系统不设置授权截止日期等限制；不设置登录设备等限制； 1.10按需要支持移动端的显示和操作，并按需要支持嵌入甲方在用的APP等移动端应用； 1.11支持按甲方要求完成国密改造工作，例如传输、存储和身份认证等方面； 互联网功能上线前乙方应提交漏洞扫描报告、漏洞修复报告、代码审计报告、渗透测试报告，并配合甲方安全厂商复测；漏洞扫描包括不限于以下漏洞：远程和本地输入验证错误、远程和本地代码注入漏洞、跨站脚本攻击（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）、不安全的直接对象引用、错误的认证和会话管理、安全配置错误、代码问题安全漏洞、文件包含漏洞、文件上传漏洞、业务逻辑漏洞、其他的注入问题（LDAP注入、PHP注入、MySQL注入等）、其他通用弱点（如上传漏洞、路径遍历等）。 2．验收后提供应用软件系统和配套硬件免费保修一年； 3．提供7\*24小时技术热线电话服务，验收前和保修期内提供驻场服务，如发生故障必须1小时内解决；若无法解决的，相关技术专家在远程协助失败后应6小时内到达现场，尽快加以修复故障。 4．保修期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由中标方承担。系统上线前要对用户进行培训，包括系统软件的讲解、演示产品的性能、系统各部分结构、系统各功能模块的工作原理，及系统各功能实现的界面及具体操作步骤； 系统验收时需提供至少包含以下文档：接口程序数据结构和文档、系统架构、业务流程说明、验收报告、系统安装说明、服务器部署及维护手册、管理员使用手册、用户使用手册；  5.在保修期内科室新增功能软件或改定标准软件时，要向科室提供标准软件，对软件进行免费升级，不收取任何费用。 |
| **售后及其他特殊要求**▲ |  |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足。

**序号1-2：智能液氮锁（含软件）保修**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目序号 | **招标要求** |
|  |
| 服务项目名称及数量 | 智能液氮锁（含软件）保修 23套 |
| 预算 | 23000 |
| 服务项目背景描述★ | 生殖中心在日常运营中，液氮罐是用于保存胚胎、精子等生物样本的关键设备，其安全性、稳定性和可靠性直接关系到样本的质量和患者的治疗效果。目前，生殖中心使用的智能液氮锁系统（含软件）可通过智能化的温度监控、液位监测和权限管理，为液氮罐的使用提供了高效、安全的保障。随着设备的长期使用，部分硬件可能出现老化、故障，软件也可能因更新或兼容性问题需要维护和优化。为了确保设备的持续稳定运行，保障样本安全，生殖中心决定申请智能液氮锁（含软件）的维修保养服务。服务期限暂定为一年。 |
| 服务用途描述★ | 1.确保液氮罐安全与稳定运行。监控液氮罐的温度、液位以及安全状态，同时通过软件实现远程监控和权限管理。及时修复系统故障，确保液氮罐的温度监测精度和安全性能，避免因设备故障导致的样本损坏或安全隐患。  2.保障样本安全与数据完整性。液氮锁系统中的软件模块记录液氮罐的使用状态和操作记录，是样本管理的重要组成部分。软件系统稳定运行，保障样本信息的完整性和可追溯性。  3.提升设备使用寿命和维护效率。定期预防性维护和及时的故障修复，可以延长智能液氮锁系统的使用寿命。 |
| 服务要求、标准及配套设备要求★（包括服务人数及服务人员资质要求，服务标准、服务达到的效果、是否需要设备及设备用途及数量等） | 1总体: 1.1乙方保证软件产品要符合国家网络安全等级保护2.0三级要求或者配合甲方通过国家网络安全等级保护2.0三级测评工作； 1.2项目验收前及保修期内免费按院内技术要求更改所有需求； 1.3满足医院通过互联互通测评的相关指标并配合评级相关工作； 1.4满足医院通过智慧医院等级评价的相关指标并配合评级相关工作； 1.5登录页面和主页面要显示医院LOGO；数据库接受甲方的审计； 1.6验收后移交接口源代码和数据库表结构文档； 1.7在验收前及保修期内，乙方按甲方提供的技术方案免费对接其它系统，如集成平台，临床数据中心，电子病历，HIS系统，EMPI系统等； 1.8支持接入甲方的CA电子签名相关功能，如身份认证，电子签名等功能； 1.9系统不设置授权截止日期等限制；不设置登录设备等限制； 1.10按需要支持移动端的显示和操作，并按需要支持嵌入甲方在用的APP等移动端应用； 1.11支持按甲方要求完成国密改造工作，例如传输、存储和身份认证等方面； 互联网功能上线前乙方应提交漏洞扫描报告、漏洞修复报告、代码审计报告、渗透测试报告，并配合甲方安全厂商复测；漏洞扫描包括不限于以下漏洞：远程和本地输入验证错误、远程和本地代码注入漏洞、跨站脚本攻击（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）、不安全的直接对象引用、错误的认证和会话管理、安全配置错误、代码问题安全漏洞、文件包含漏洞、文件上传漏洞、业务逻辑漏洞、其他的注入问题（LDAP注入、PHP注入、MySQL注入等）、其他通用弱点（如上传漏洞、路径遍历等）。 2．验收后提供应用软件系统和配套硬件免费保修一年； 3．提供7\*24小时技术热线电话服务，验收前和保修期内提供驻场服务，如发生故障必须1小时内解决；若无法解决的，相关技术专家在远程协助失败后应6小时内到达现场，尽快加以修复故障。 4．保修期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由中标方承担。系统上线前要对用户进行培训，包括系统软件的讲解、演示产品的性能、系统各部分结构、系统各功能模块的工作原理，及系统各功能实现的界面及具体操作步骤； 系统验收时需提供至少包含以下文档：接口程序数据结构和文档、系统架构、业务流程说明、验收报告、系统安装说明、服务器部署及维护手册、管理员使用手册、用户使用手册；  5.保证上述设备的正常运行，免费提供全部配件及现场维修服务，并按要求免费进行配件的更换、安装、调试（配置的服务工程师必须为培训合格，取得设备厂家相关服务资格授权的人员，并提供相应资质资料）。  6.如在维修中有任何设备零备件的更换，服务方免费维修、更换，并保证其质量合格，符合设备运转需要。  7.服务方应在保修期内对所保设备进行软件的免费升级。  8.免费提供设备使用中必要的培训及指导直至使用人员及医学工程师能够正确了解使用本设备。  9.设备每次停机维修时间不超过3天(如更换重要配件可按三个工作日计算)。  10.配备修理本设备的专业工程师，提供设备维护项目和保养细则，保修期内每年保证至少2次免费的设备维护与保养，与无限次紧急维修服务，并提供设备运行状态报告。保修期内维修保养需在医学工程部工程师的监督配合下进行。 |
| **售后及其他特殊要求**▲ |  |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足。

**序号1-3：实验室监控系统（含硬件）保修**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目序号 | **招标要求** |
|  |
| 服务项目名称及数量 | 实验室监控系统（含硬件）保修 1套 |
| 预算 | 20000 |
| 服务项目背景描述★ | 生殖中心的实验室监控系统是保障实验室环境安全、样本保存条件以及实验操作合规性的关键设施。包含硬件设备（如传感器、监控终端、报警装置等）和配套软件，用于实时监测实验室的温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度等关键指标，并在异常情况下发出警报。目前，该系统已投入使用多年，部分硬件设备出现老化，软件系统也需更新以适应新的技术标准和安全要求。为了确保实验室监控系统的稳定运行，生殖中心决定申请维修保修服务。服务期限暂定为一年。 |
| 服务用途描述★ | 1.保障实验室运行安全。实验室监控系统通过实时监测和预警功能，能够有效预防因环境变化或设备故障导致的安全隐患。维修保修服务可确保系统在出现故障时能够快速恢复运行，减少因设备停机带来的风险。  2.确保数据准确性和可靠性。实验室监控系统记录的数据对实验室的日常管理和决策至关重要。维修保养系统硬件和软件的正常运行，可避免因设备故障导致的数据丢失或错误。  3.定期的预防性维护和及时的故障修复，能够有效延长实验室监控系统的使用寿命，降低设备更换成本。 |
| 服务要求、标准及配套设备要求★（包括服务人数及服务人员资质要求，服务标准、服务达到的效果、是否需要设备及设备用途及数量等） | 1总体: 1.1乙方保证软件产品要符合国家网络安全等级保护2.0三级要求或者配合甲方通过国家网络安全等级保护2.0三级测评工作； 1.2项目验收前及保修期内免费按院内技术要求更改所有需求； 1.3满足医院通过互联互通测评的相关指标并配合评级相关工作； 1.4满足医院通过智慧医院等级评价的相关指标并配合评级相关工作； 1.5登录页面和主页面要显示医院LOGO；数据库接受甲方的审计； 1.6验收后移交接口源代码和数据库表结构文档； 1.7在验收前及保修期内，乙方按甲方提供的技术方案免费对接其它系统，如集成平台，临床数据中心，电子病历，HIS系统，EMPI系统等； 1.8支持接入甲方的CA电子签名相关功能，如身份认证，电子签名等功能； 1.9系统不设置授权截止日期等限制；不设置登录设备等限制； 1.10按需要支持移动端的显示和操作，并按需要支持嵌入甲方在用的APP等移动端应用； 1.11支持按甲方要求完成国密改造工作，例如传输、存储和身份认证等方面； 互联网功能上线前乙方应提交漏洞扫描报告、漏洞修复报告、代码审计报告、渗透测试报告，并配合甲方安全厂商复测；漏洞扫描包括不限于以下漏洞：远程和本地输入验证错误、远程和本地代码注入漏洞、跨站脚本攻击（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）、不安全的直接对象引用、错误的认证和会话管理、安全配置错误、代码问题安全漏洞、文件包含漏洞、文件上传漏洞、业务逻辑漏洞、其他的注入问题（LDAP注入、PHP注入、MySQL注入等）、其他通用弱点（如上传漏洞、路径遍历等）。 2．验收后提供应用软件系统和配套硬件免费保修一年； 3．提供7\*24小时技术热线电话服务，验收前和保修期内提供驻场服务，如发生故障必须1小时内解决；若无法解决的，相关技术专家在远程协助失败后应6小时内到达现场，尽快加以修复故障。 4．保修期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由中标方承担。系统上线前要对用户进行培训，包括系统软件的讲解、演示产品的性能、系统各部分结构、系统各功能模块的工作原理，及系统各功能实现的界面及具体操作步骤； 系统验收时需提供至少包含以下文档：接口程序数据结构和文档、系统架构、业务流程说明、验收报告、系统安装说明、服务器部署及维护手册、管理员使用手册、用户使用手册；  5.保证上述设备的正常运行，免费提供全部配件及现场维修服务，并按要求免费进行配件的更换、安装、调试（配置的服务工程师必须为培训合格，取得设备厂家相关服务资格授权的人员，并提供相应资质资料）。  6.如在维修中有任何设备零备件的更换，服务方免费维修、更换，并保证其质量合格，符合设备运转需要。  7.服务方应在保修期内对所保设备进行软件的免费升级。  8.免费提供设备使用中必要的培训及指导直至使用人员及医学工程师能够正确了解使用本设备。  9.设备每次停机维修时间不超过3天(如更换重要配件可按三个工作日计算)。  10.配备修理本设备的专业工程师，提供设备维护项目和保养细则，保修期内每年保证至少2次免费的设备维护与保养，与无限次紧急维修服务，并提供设备运行状态报告。保修期内维修保养需在医学工程部工程师的监督配合下进行。 |
| **售后及其他特殊要求**▲ |  |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足。

**序号2：输血管理信息系统维保服务**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目序号** | **招标要求** |
| 服务项目名称及数量 | 输血管理信息系统维保服务 三年 |
| 预算 | 5.91万/3年 |
| 服务项目背景描述★ | 对医院内输血管理信息系统进行日常运维，保障 输血管理信息系统稳定运行；及时解决临床及输血科 遇到的疑问或问题；依据使用科室意见及建议，不断 完善输血管理信息系统，使输血系统能够适应科室管 理及医院管理需求；适应最新国家法律法规对医疗机 构的要求，配合医院信息部门做好电子病历评级和互 联互通评级要求的系统功能完善；完成临床及输血科 人员的培训和指导工作；完成服务器及系统例行巡检 工作；完成医院各类上报数据的查询及汇总等系统运维工作 ； |
| 服务用途描述★ | 1.保障输血管理信息系统稳定运行；及时解决临床及输血科遇到的疑问或问题；  2.依据使用科室意见及建议，不断完善输血管理信 息系统，使输血系统能够适应科室管理及医院管理需求；  3.适应最新国家法律法规对医疗机构的要求，配合 医院信息部门做好电子病历评级和互联互通评级要求的系统功能完善；  4.完成临床及输血科人员的培训和指导工作；  5.完成服务器及系统例行巡检工作；  6.完成医院各类上报数据的查询及汇总； |
| 服务要求、标准及配套设备 要求★(包括服务人数及服 务人员资质要求，服务标准、 服务达到的效果、是否需要 设备及设备用途及数量等) | 1 维保内容：  1.1 ★系统的日常运维及异常问题及时处理；  1.2 ★乙方保证软件产品要符合国家网络安全等 级保护2.0三级要求或者配合甲方通过国家 网络安全等级保护2.0三级测评工作；  1.3 提供院内运营办，资产管理要求的相关数据；  1.4登录页面和主页面要显示医院LOG0;数据库 接受甲方的审计；  1.5 按甲方要求搭建备份库； |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足。

# 第三章 文件格式

致：吉林大学第一医院

产品议价文件

（正本）

项目编号：

产品名称（列明细）：

供应商（公章）： 企业规模（大、中、小、微）：

生产厂家： 企业规模（大、中、小、微）：

品牌：

手机： 固定电话：

邮箱：

法定代表人签字： 日期：

**目 录**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应文件名称及要求** | **对应页码** |
| **一、关于议价的声明函** |  |
| **二、资格要求** |  |
| **1、供应商营业执照** |  |
| **2、厂家对代理商的授权** |  |
| **3、“信用中国”截图“中国政府采购网”截图** |  |
| **4、国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图** |  |
| **5、近三年业绩** |  |
| **6、供应商相关资质** |  |
| **三、法定代表人授权书** |  |
| **四、信息汇总表** |  |
| **五、技术条款偏离表** |  |
| **六、商务条款偏离表** |  |
| **七、供应商资格声明函** |  |
| **八、服务方案** |  |
| **九、服务承诺函** |  |

**格式一、关于议价的声明函**

**关于产品议价的声明函**

吉林大学第一医院：

关于贵院编号： 的产品议价公告，本公司愿意参加产品议价会，同意提供产品清单中规定的产品和服务，并证明提交文件中所有的证件和资质是准确的和真实的。如果所提供的证件和资质是虚假或伪造的，并因此给医院造成损失或不良影响，本公司愿意承担一切法律后果。

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（ 公司盖章 ）

年 月 日

**格式二、资格要求**

一、供应商《营业执照》（三证合一）；

二、厂家对代理商的授权（如为二级代理商，需要提供逐级授权）（如有）；

三、提供近三年内（本项目投标截止期前）

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；

2.未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的截图证明

四、提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（应包含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息）；

五、近三年同等级三甲医院所报产品的业绩

六、供应商相关资质。

**格式三、法定代表人授权书（法人参与产品议价会的可不提供）**

本授权书声明：注册于 （注册地点） 的 （供应商名称） 公司的 （供应商法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （被授权人单位名称） 的 (被授权人姓名、职务) 为本公司的被授权人，就\_\_\_（议价名称）\_\_\_项目（项目编号: ）的产品议价内容全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。被授权人在议价中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。被授权人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，授权期限为一年，特此声明。

供应商名称**（加盖公章）：**

地址：

法定代表人**（签字或盖章）**：

被授权人**（签字）**：

**附：（法定代表人身份证复印件） （被授权人身份证复印件）**

**注：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。**

**格式四、信息汇总表**

**信息汇总表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务周期** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：

**格式五、**

**技术参数偏离表**

| **项目条款** | **采购要求** | **投标配置及技术描述** | **是否偏离** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

1. 供应商根据技术参数自行填写，每个参数逐条响应；

2. 供应商不得复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件中一部分，需按实际参数正确填写；

3. 第二章技术参数中要求提供的材料在本表格后附。

**格式六、商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目条款** | **采购条款** | **响应条款** | **是否偏离** | **说明** |
| 项目报价 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |  |
| 服务标准 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**注：**

供应商不得复制磋商文件商务条款的相关内容作为其响应文件中的一部分，需以综合评分表中商务条款得分项为依据，并结合实际情况如实填写。

**格式七、供应商资格声明函**

致：吉林大学第一医院

关于贵单位 年 月 日发布 （项目名称） 项目（项目编号及序号：（项目编号+序号））的采购公告（或产品介绍会公告），本单位愿意参加，并声明：

1. 本单位及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。
2. 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3. 我方承诺如与本项目同一合同项下其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按无效标处理。

四、本单位与贵院在职人员无任何关联关系。

本单位承诺在本次标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

**说明：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效投标**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效投标**处理。

供应商名称（单位盖公章）：

单位地址：

日 期：

**格式八、服务方案（供应商格式自拟）**

**格式九、服务承诺函**

**服务承诺函**

格式自拟

**附件一、报价单**

**报价单（第一轮）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **单价**  **（万元）** | **服务周期** | **总价**  **（万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：

注: **1.报价范围：报价中包含全部费用。**

**2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。**

**3.第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点，不可涂改。**

**报价单（第二轮）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **单价**  **（万元）** | **服务周期** | **总价**  **（万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：

注: **1.报价范围：报价中包含全部费用。**

**2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。**

**3.第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点，不可涂改。**